**甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 天津分公司**

**张家口市怀来县洋河二灌区节水综合改造工程EPC总承包及运营维护****采购**

**招标文件**

# 招标编号：DYYH-2021--AA-B-01号

招标单位：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司天津分公司二〇二一年七月

目录

[招标文件 1](#_bookmark1)

[第一部 投标人须知 4](#_bookmark2)

[第二部 技术要求 10](#_bookmark3)

[第三部 投标文件格式 11](#_bookmark4)

[第四部 中标通知书 15](#_bookmark5)

[第五部 其他 16](#_bookmark6)

[第六部 评标标准 17](#_bookmark7)

# 前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编 号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1 | 招标编号 | DYYH-2021-AA-B-01 号 |
| 2 | 招标内容 | 钢爬梯及不锈钢围栏 |
| 3 | 招标单位 | 名 称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司天津分 公司 |
| 地 址：河北省张家口市怀来县新保安项目部 |
| 联系人：张宝金 田龙 |
| 电 话：13920903274 17395131644 |
| 4 | 项目名称 | 张家口市怀来县洋河二灌区节水综合改造工程EPC总承包及运营维护 |
| 5 | 资金来源 | 自有资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 钢爬梯及不锈钢围栏 |
| 8 | 供货周期及地点 | 供货周期：按照招标人项目进度于 2021年 11月 30 日前完成全部供货。供货地点：张家口市怀来县招标单位指定施工点 |
| 9 | 质量要求 | 优良 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质条件：投标人具有国内独立法人资格，主要从事金结材料的设计、生产制造，具有较强的经济实力和良好的企业信誉及服务能力； |
| （2）财务状况：近三年各项盈利指标均上升，且现金流指标均为正现金流，流动资金充裕； |
| （3）供应能力：能及时按照我方要求供应招标物资； |
| （4）信誉情况：近三年内无产品质量重大事故，无公开被投 诉，无违法、违纪行为； |
| （5）其他要求：参加投标的单位，请携带法定代表人身份证明、法人授权委托书、委托代理人身份证、企业营业执照、特 殊行业生产许可批件、ISO 质量管理体系认证证书等相关证件原件及近三年省级以上年度检验报告。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日前 2 天 |
| 14 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止前 2 天 |
| 15 | 分包，转包 | 不允许 |
| 16 | 投标截止时间 | 2021年8月7日 8:30 |
| 17 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止前 2 天 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标截止前 2 天 |
| 19 | 投标有效期 | 开标之日起 10日内 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | 投标保证金 | 无 |
| 21 | 投标保证金交款账号 |  |
| 22 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年 |
| 23 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年 |
| 24 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |
| 25 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 26 | 签字或盖章要求 | 按招标文件规定格式要求 |
| 27 | 投标文件份数 | 正本 **1** 份,副本 3份 |
| 28 | 封套上写明 | （1）投标的项目名称具体标段编号； |
| （2）投标书封套加盖公司公章密封，在 2021年 8月 7日上午9：00（规定的开标时间）前不准启封； |
| （3）投标人的名称和地址。 |
| 29 | 递交投标文件地点 | 河北省张家口市怀来县新保安项目部一楼会议室 |
| 30 | 评分标准 | 根据质量与价格和履约能力等的比较 |
| 31 | 评标方法 | 竞争性谈判，综合评分方法 |
| 32 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 33 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年 8月7 日上午 9:00 |
| 开标地点:河北省张家口市怀来县新保安项目部一楼会议室 |

# 第一部分 投标人须知

## 一、投标人

### 合格投标人的一般条件：

* 1. 资质要求：投标人具有国内独立法人资格，主要生产、销售、安装钢爬梯及不锈钢围栏，具有行业认证证书，具有较强的经济实力和良好的企业信誉及服务能力。
	2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
	4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	5. 近三年内参加采购活动，在经营活动中没有重大违法记录；
	6. 完全满足招标文件的实质性要求；
	7. 遵守有关的国家法律、法令和条例。

### 投标方代表

* 1. 指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
1. **费用承担：**投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。
2. **单位公章：请投标人投标现场携带单位公章。**

二、招标文件说明

1. **招标文件**

招标文件说明招标文件由招标文件总目所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

### 招标文件的澄清

若有疑问应以书面形式（包括手写、打印、印刷、传真，下同）通知招标人。招标人只对在投标截止时间的 2 天前收到的要求答疑的问题予以答复。不得采取不正当手段向招标人私下探寻标底等相关情况。

### 招标文件的修改

在投标截止时间前 2 天的任何时间，招标人可发书面补充通知修改招标文件内容。上述补充通知将发给每一个投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人在每次收到补充通知后应以书面形式通知招标人，确认已收到该补充通知，否则所引发的一切后果均由投标

人自负。

## 项目简介

 项目区位于张家口市怀来,怀来县位于河北省西北部，地处燕山山脉北侧，永定河上游，地理坐标为东经115°、北纬40°，总面积1801平方公里，东南部与北京市延庆、昌平和门头沟接壤，西北部与宣化、下花园相连，西南部与涿鹿县毗邻，北部与赤城县交界。怀来县是连接首都与西北的交通枢纽，是张家口市对外开放的窗口，县政府所在地东距北京120公里，西距张家口87公里。

 怀来县地处中温带半干旱区，属温带大陆性季风气候，具有四季风明、光照充足、雨热同季、昼夜温差大等特点，年均日照时数3027小时，全年无霜期149天。根据气象资料记录，最高气温42.2℃，最低气温－23.3℃，平均气温9.1℃。年均降水396毫米，南北两山偏多；年均风速2.3米／秒。主要气象灾害有干旱、风沙、冰雹、雨雹、洪涝等，境内有永定河、桑干河、洋河、妫水河4条过境河流，均属海河水系，汇入官厅水库。官厅水库修建于1951年10月，是新中国成立后修建的第一座大型水库，设计总库容量41.6亿立方米，实际库容22.7亿立方米，现在库容3亿立方米，最高水位482.8米，正常蓄水位不超479米，水面（479米时）175平方公里，其中89%在怀来境内，总有效灌溉面积130万亩。

 工程规模：灌区西起张家口市下花园区，东至怀来县沙城镇，北至京张公里和京包铁路，南至洋河北岸。渠首位于鸡鸣驿村西的洋河北岸，引洋河水进行灌溉。灌区所辖范围为新保安、大黄庄、西八里3个镇，及鸡鸣驿、东八里2个乡，共计35个行政村街。共修建闸568座，其中包含检修便桥不锈钢栏杆、排架上部不锈钢栏杆，以及排架的钢爬梯。

## 招标内容：详见报价清单

## 四、投标文件说明

### 投标保证金

金额：无

收款单位：甘肃大禹节水集团水利水电工有限责任公司天津分公司开户行户：中国建设银行股份有限公司天津武清支行

账号：1205017208000000698

投标保证金须知：

* 1. 标保证金提交方式为电汇、转账，不接受其他方式投标保证金。
	2. 投标人必须从基本账户电汇、转账提交投标保证金，且投标保证金单位名称必须与报名登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。
	3. 投标人在办理电汇投标保证金手续时，在电汇栏中必须写清楚本投标保证金对应的投标项目名称
	4. 投标人递交的投标保证金将作为其投标文件的组成部分。不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理；
	5. 招标人与中标人签订合同后 15 个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金； 中标人投标保证金自动转为履约保证金。
	6. 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
		1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
		2. 投标人存在串标、围标等恶意投标行为的；
		3. 投标人与采购人存在恶意串通的；
		4. 投标人提供虚假材料的；
		5. 中标人不与采购人签订合同的；

### 提示与要求

* 1. 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容及施工图纸，按招标文件的要求及图纸要求提供投标文件及材料清单，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
	2. 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
1. **投标文件的组成**

投标人应按照招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件包括：

* + 1. 投标函
		2. 法定代表人授权委托书
		3. 法定代表人身份证明
		4. 设备投标报价
		5. 投标单位概况表
		6. 近三年完成的相似项目情况表
		7. 设备工艺及施工组织计划
		8. 近三年的财务报表
		9. 投标货物近期的出厂检验报告、市级/省级/国家级检验报告
		10. 质量承诺书、售后服务承诺书

### 注：投标人必须提交上述规定 10.1.1-10.1.10 的资料。否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

1. **投标报价（编制）要求的说明**
	1. 除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部工程和服务的报价应包括所投主要设备材料、必需辅材及不可预见辅材费用、专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输费（包括装、卸车费）、安装、保险、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
	2. 招标人不接受选择性报价。**12.投标文件的份数和签署要求**
	3. 投标人应按规定内容、格式编制投标文件。投标文件一式 4 份，其中正本 1 份， 副本 3 份。封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本不一致时，以正本为准。
	4. 投标文件应使用 A4 复印纸打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和法定代表人（或委托代理人）签名。
	5. 投标文件中若出现数字大写与小写不一致时，以大写为准。
	6. 所递交的每份投标文件必须在文件左侧装订并胶封，不得使用活页装订，未按照规定装订的投标文件将按废标处理。

## 五、投标文件的递交

### 投标文件的密封与标记

* 1. 投标文件的正本和本应分开装袋密封，不密封的投标文件无效。密封袋上应标有“正本”或“副本”字样。在所有的包装袋及外包装上应写明：
		1. 招标人的名称；
		2. 投标的标书名称及标段编号；
		3. 在规定的开标时间前不准启封；
		4. 投标人的名称和地址。
	2. 若投标人未按上述规定进行密封和标记，招标人将按废标处理并不接受任何解释，不承担因此而造成的任何责任。
	3. 迟到的投标文件：在规定的投标截止时间后送达的投标文件，招标人将拒绝接

收。

## 六、开标和评标

### 开标

* 1. 招标人将于《投标人须知前附表》第 3 规定的时间和地点开标，所有投标人应派授权代表参加，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派授权代理人或临时指派非授权代理人出席开标会议，则招标人可以宣布其已放弃投标。
	2. 开标会上将公布各投标人名称、投标文件中其他需要宣布的内容。
	3. 原件

投标人须知前附表要求投标人提交原件的，投标人在递交投标文件时按招标公告中所列提交原件。经查验后退回投标人。

* 1. 本次开标流程分为三轮谈判，第一轮公开唱标，二、三轮采取背靠背形式谈判。**15.评标**
	2. 评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，认真对投标文件进行审查、评价和比较，并对所提出的评审意见承担个人责任。
	3. 评标方法：见评分标准
	4. 评标内容的保密
		1. 开标后**背靠背**谈判过程，直到宣布与中标单位签订合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
		2. 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及签订合同的过程中，投标人对招标

人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。**16.投标文件的评价和比较**

* 1. 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
	2. 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的工艺、价格、服务的及时性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：
		1. 设备安装实施方案和工期；
		2. 投标者的资信情况和履约能力；
		3. 投标者的生产能力及售后服务措施；
		4. 投标者提供的其他优惠条件； **17.废标**
	3. 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
		1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
		2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
		3. 投标人的报价均超过了采购控制价，采购方不能支付的；
		4. 因重大变故，采购任务取消的； **18.重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

* 1. 投标截止时间止，投标人少于3 个的；
	2. 经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 七、确定中标人、中标通知和签订合同

### 确定中标人

* 1. 招标人按照招标件各项规定对投标文件进行综合评比后，将选择具有以下条件的投标人中标；
		1. 按招标文件规定的资格审查合格；
		2. 投标报价对招标人有利；
		3. 综合评比后的最优投标人；
		4. 招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人做任何解释和说明。

### 中标通知

* 1. 在招标文件规定的有效期内或延长后的投标文件有效期内，招标人将以邮件或书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其中标。中标通知书为合同的组成部分。
	2. 招标人在向中标人发出通知的同时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。**21.签订合同**
	3. 中标人应在收到中标通知书后的 2 天内，招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。投标文件将作为合同组成部分，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
	4. 在合同签订之前，招标人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标代理机构有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在标书有效期内另行评定中标者。
	5. 招标人有权对中标各标段物资的规格、数量、型号进行调整，并按中标单价及实际供货数量结算价款。

# 第二部分 技术要求

一、 不锈钢栏杆技术要求

1.不锈钢栏杆、扶手应满足的规范及标准主要包括但不限一下几条。

1. 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
2. 《民用建筑设计通则》JGH26-95
3. 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-952005年板
4. 《建筑工程施工质量验收统一标准 》GB50300-2001
5. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
6. 《装饰用焊接不锈钢管》GB/T18705-2002
7. 栏杆扶手预埋件为-160\*160\*12钢板，用ф12化学螺栓锚固连接。
8. 不锈钢栏杆、扶手饰面做法为抛光，
9. 栏杆在施工安装中要注意定位准确，以现场实测数据为准，栏杆扶手在拐弯处的定位要保证扶手能流畅转折。
10. 金属管材间焊接应牢固，焊缝要均匀饱满，所有焊缝均应打磨抛光。不锈钢管焊接处的打磨抛光须从粗到细逐步打磨，最后抛光。
11. 立柱栏杆法兰选用要与立杆材料一致，法兰盘用建筑粘结剂粘结固定。
12. 栏杆和扶手的构件尺寸应加工准确，安装牢固可靠位置符合设计要求。
13. 投标报价时，须携带原材、五金件样品一套，注明原材、五金等材料的产地及品牌。
14. 钢爬梯技术要求
15. 钢爬梯应采用性能不低于Q235-B的钢材，梯梁应采用不小于-60\*10扁钢，踏棍宜采用不小于ф20mm的圆钢，间距宜为300mm等距离分布。
16. 支撑应采用角钢、钢板或钢板组焊成T型钢制作，埋设或焊接时必须牢固可靠。
17. 无基础的钢直梯，至少焊两对支撑，支撑竖向间距不宜大于3000mm，最下端的踏棍距基准面距离不宜大于300mm。
18. 钢直梯每级踏滚的中心线与建筑物或设备外表面之间的净距离不得小于140mm（详细见附图）
19. 钢直梯最佳宽度为600mm。钢直梯上端的踏棍应与平台平齐，其间隙不得大于100mm，并在直梯上端设置高度不低于1050mm的φ50钢管扶手。
20. 钢直梯全部采用焊接连接，焊接要求应符合GBJ205.所有构件表面应光滑无毛刺。安装后的钢直梯不应有歪徐、扭曲、变形及其他缺陷。
21. 固定在平台上的钢直梯，应下部固定，其上部的支撑与平台梁固定，在梯梁上开设长圆孔，采用螺栓铰接。
22. 钢直梯安装后必须认真除锈并做防腐涂装，详见图集15J401第7页。
23. 荷载规定：踏棍按在重点承受1KN集中活荷载计算。容许挠度不大于踏棍长度的1/250。梯梁按组焊后其上端承受2KN集中活荷载计算（高度按支撑间距选取，无中间支撑时按两端固定点距离选取）。容许长细比不宜大于200.
24. 其他要求应满足图集15J401的相关说明和规定，投标人应详细阅读该图集中的具体要求，以上要求与图集矛盾时，以图集规定为准。

# 第三部分 投标文件格式

## 一、投标函

 （ 招 标 人 ） ：

（投标人全称） 授权 （全称代表姓名、身份证号码）、（职务职称） 为全权代表，参加你公司组织的 （项目名称） 招标活动，并对 进行投标。

我公司仔细研究了贵公司的 全部招标及及图纸文件，我公司认为有能力也完全同意承担招标文件中所规定的投标人的全部责任和义务。

项目及标段： ； 假如我公司中标，我公司保证：

1、按照标书条，依据贵公司的招标文件所要求时间、质量和其它一切要求提供合格的产品。

2、我公司同意遵守招标文件规定，本投标书的有效期为开标后 天，在这期间，本投标始终对我公司有约束力，并可随时接受。

3、我公司同意提供贵公司要求的有关本次投标的其它任何资料。

4、公司理解，报价最低不是中标的唯一条件，无论中标与否，我公司愿意承担由投标准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

5、无论中标与否，对于评标结果均不向招标人提出任何异议，也不要求何解释。

6、我公司愿意按照贵公司招标文件的要求提供一正三副全部投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

7、我公司愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己应该承担的全部任。

投标人单位名称： （盖章） 法人或授权代表： （签字） 年 月 日

## 二、法定代表人授权委托书

 （招标人） ：

（投标人全称） 法定代表人 授权 （被委托人姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的 （项目名称） 招标采购活动，并代表我单位签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

被授权代表姓名： ； 职务： ；

详细通讯地址： ； 固定电话： ； 移动电话： ； 邮政编码： ；

投标单位全称： （盖章）； 法人代表签字： （签字）； 被委人签字： （签字）；

年 月 日

三、法定代表人身份证明**（格式）**

投标人名称： 单位性质: 地址： 成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： \_ 系 （标人名称）法定代表人。 特此证明。

投标人名称： （盖章）

法定表人（或委托代理人）： （签名） 年 月 日

## 四、投标保证金交纳及使用承诺函

 (投标人名称)现承诺如下：

一、愿交纳 (项目名称)投标保证金（大写） 元（人民币） (￥： )，并在招标结束后退回。

二、自觉遵守招标文件的有关规定。

三、若出现以下情形，同意招标人据相关规定没收违规项目的投标保证1、除不可抗力外、投标人在递交投标文件截止时间后至投标有效期内撤回投标文件的。

2、中标通知发出后，中标人放弃中标，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或更改合同实质性内容的。

3、法律、法规及招标文件规定的其他情形。

4、投标人投标保证金缴单据复印件粘贴此处。

投标人称： （盖章） 法定表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

## 五、投标报价表

|  |
| --- |
| **不锈钢栏杆及钢爬梯采购清单** |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 总量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 不锈钢栏杆 | 不锈钢201型，壁厚2mm | 米 | 3158 |  |  | 制安（含埋件），做法参照附件图纸，壁厚按2mm |
| 2 | 钢爬梯（除竖梯外所有制安） | T5 06 | 套 | 160 |  |  | 30/15制安（含埋件及爬梯基础混凝土）,参照15J401图集 |
| 钢爬梯（竖梯制安） | T5 06 | 米 | 400 |  |  |  |

 投标人名称： （盖章） 法定表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

报价说明：

明确钢爬梯及不锈钢栏杆材质及配置清单，钢制连接件应符合国家标准

13%增值税专用发票、含运费

## 六、技术偏离表

技术偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 规格响应情况 |
| 招标文件要求参数 | 投标文件实际参数 | 偏离 | 说明、彩页、检测报告或相关证明文件对应页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称： （盖章）

法定表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

## 七、商务偏离表

商务偏离表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应性文件的商务条款 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称： （盖章）

法定表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

## 八、投标单位概况表

投标项目名称： 标书编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 企业质 |  |
| 2 | 职工人数 |  |
| 3 | 技术人员数 |  |
| 4 | 高级技术人员数 |  |
| 5 | 固定资产（万元）原值/净值 |  |
| 6 | 流动资金 |  |
| 7 | 2018 年销售收入 |  |
| 8 | 2018 年实现利润 |  |
| 9 | 2019 年销售收入 |  |
| 10 | 2019 年实现利润 |  |
| 11 | 承担类似工程数量 |  |

投标人： （盖章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

## 九、近 3 年完成的相似项目情况表**（格式）**

近3 年指 年 月至 年 月）

|  |  |
| --- | --- |
| 合同名称 |  |
| 合同项所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的 地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴 定书有关验收结论 |

注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

## 十、设备工艺及施工组织计划

包括设备工艺、制造、检验、运输方法、安装技术和方法、质量管理体系、安全措施、环境保护措施和进度安排。为满足招标文件要求，投标人应附必要的说明、计算书、图纸及图表等。

## 十一、近三年的财务报表

应提供有法定资质的审计事务所出具的审计报告和全部附件

财务状况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 十二、投标货物近期的出厂检验报告、市级/省级/国家级检验报告

1. 附近期(近 3 个月内的)出厂的质检报告；
2. 附市级/省级/国家级检验报告（一年有效期内的报告）

## 十三 、承诺书

1.质量承诺书

 公司做为钢爬梯、不锈钢栏杆供货单位,为确保品质量合格，保证产品安全，特作如下承诺:

一、关于供货方经营资格的承诺

1. 供货方向购货方提供合法有效的营业照、税务登记证及经营生产许可证、产品合格证等必要证件。
2. 供货方向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件
3. 供货方向购货方供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证,符合国家的相关规定;并保证所有证件真实、合法、有效。

二、关于供货方供应货物的承诺：

1. 供货方所有供应的货物，如果购货书面确认供应品牌后,对涉及到该指定货物的使用性能和质量指标的生产厂家、配方、生产工艺等不作随意更换,如有更换,供货方应在更换之前至少提前 20 个工作日书面告知购货方。
2. 供货方认可购货方的货物验收制度和仓库保存条件,并在对供应货物进行验收时,自愿严格遵守购货方的货物验收制度
3. 供货方对未通过验收的货物,供货方保证在购货方规定时间内补充合格的货物,否则自愿承担由此造成的损失。
4. 供货方对通过验收的货物,在购货方投入使用之前,出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的,供货方承诺无条件退货,并在购货方规定时间内补充合格的货物,否则自愿承担由此造成的损失。
5. 因供货方供应货物的质量问题，对购货方造成不良影响的，供货方愿承担该批货物价款 1-10 倍的罚款，并承担由此所造成的经济损失以及法律责任。

为共同确保质量安全,供货方特向购货方作出上述承诺,并愿意遵照执行;本承诺书在供货方供货期间及货物质保期内有效。

供货方盖章（盖章）： 法人或委托代理人签字：

年 月 日

## 售后服务承诺书

售后服务承诺书中应包括：

1、位简介；2、售后服务承诺； 、质保期内、外的保修方式和情况；4、就近售后服务网点及近期业绩主要用户名单（包括单位名称、产品名称、规格型号、联系人、联系电话等）；5、售后服务响应时间及到达用户维修现场时间；6、售后服务保障组织力量等各投标人认为还需补充的内容。

投标人名称： （盖章） 法定表人（或委托代理人）： （签名）

 年 月 日

# 第四部分 中标通知书

 （中标人名称）：

你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 元。中标范围及内容：

请你方在接到本通知书后的 内到 （详细地点）与我方签订合同协议书。

特此通知。

招标人： （盖单位章）

年 月 日

# 五部分 其他

本次招标报价含 13%增值税、含运费、安装费用。

### 一、评标办法

# 第六部分 评标标准

* 1. 本次谈破评标采用综合评分法，即在响应谈文件实质性要求前提下，按照谈判文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审。根据综合得分排名确定中选单位。
	2. 评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效谈判人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、此次谈判报价分三轮报价（含标书报价），第一轮报价为标书报价，第二轮报价为现场报价，第三轮报价为谈判报价，评分以第三轮报价为准。

### 二、评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **标准分** | **评分标准** |
| 1 | 投标报价 | 60 分 | 全部有效谈判报价中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分60分，谈判报价得分=（评标基准价/谈判报价）\*5%\*100 |
| 3 | 付款方式 | 30 分 | 先货后款，到货180天支付95%，5%质保金 1 年后支付；得 30 分。预付 20%，70%到货款 180 天账支付，10%质保金 年后支付；得 20 分。预付 30%，65%到货款，5%质保金1 年后支付；得15分 。以此按照预付比例、到货款比例及付款周期时间情况给予 10分下。 |
|  |  |  | 企业法人营业执照、安全生产许可证、质量管理体系认 |
|  |  |  | 证书、环境管理体系证书、职业健康与安全管理体系证 |
| 4 | 公司规模 | 5 分 | 书，行业认证证书（提供以上证书得 3 分，证书不全缺缺项得 1 分）投标人具有国内独立法人资格，生产 |
|  |  |  | 业注册资金低于 500 万不得分。500-1000 万得 1 |
|  |  |  | 分，超过 1000 万得1分。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序****号** | **评审项目** | **标准分** | **评分标准** |
| 5 | 供货保障 | 5分 | 生产工人数量≥50人，得5分生产工人数量30人至50人，得3分生产工人数量20至30人，得1分生产工人数量≥10人，不得分 |